Grafika Publishing | Grafika Profimedia MůjMAC Printing Builder WebTip Fotografování Galerie

|  | On-line tisk vizitek | Ceny tisku | Adresář | Interaktivní služby | Články |  |  |

oborový link: |  | Printing.cz: Informační centrála pro zadavatele tisku |  | mapa serveru
| Maximac Group, s.r.o. > Prodej, servis, bazar všeho, čemu se dá říkat Mac. ... přidat nový |
menu:
| články: |
| Zadáváme zakázku |
| Zadavatelské minimum |
| Tiskové technologie |
| Jak na? |
| Jak se dělají... |
| Pokročilejší témata |
| služby: |
| Adresář firem |
| Ceny tisku |
| Diskuzní fórum |
| Poptávky po službách |
| server: |
| Mapa serveru |
| Fulltextové vyhledávání |
| Tiráž |
| E-mailový zpravodaj |
| Inzerce na serveru |
tipy:
| Jak vytvořit PostScript: Obecná pravidla Pokud máte problémy s tvorbou postscriptového souboru, nabízíme vám přehled zásad, co dělat a čeho se vyvarovat při jeho tvorbě. Vazby, jejich přehled a dělení Jaké existují vazby a jaké je jejich dělení? Normalizované formáty papíru Jak jsou označovány normalizované formáty papíru? K čemu je při tisku rastr a jak vzniká? Jedním ze základních pojmů současné tiskařiny je "rastr". Po dočtení tohoto článku byste neměli mít v záležitostech spojených s rastrem žádné pochybnosti nebo nejasnosti. Jak funguje ofsetový tisk Co to znamená, když se zakázka tiskne "ofsetem"? |
| Barevná odchylka delta E
Datum publikování: 18.02.2001 Rubrika: Color management Autor: Kamil Třešňák Další články autora | Navazující článek: Barevné prostory a převodní profily
Barevné prostory CIE L*a*b* a CIE L*u*v* dovolují také snadno zavést, počítat a měřit objektivní odchylky mezi jednotlivými barvami. Pro vyjádření tohoto rozdílu byla zavedena obecně známá veličina E*. E* se skládá z jednotlivých odchylek L*, a*, b*. Výpočet je jednoduchý, E* je druhou odmocninou součtu čtverců jednotlivých odchylek, Eab*=(L*2 + a*2 + b*2)1/2. Příklad barevné odchylky E Odchylka E* je důležitou, všeobecně přijímanou metodou hodnocení rozdílu barev - podle její velikosti hodnotíme kvalitu zobrazení monitorů, shodu nátisku a výsledného tisku apod. Pro snadnější orientaci byla stanovena stupnice, udávající stupeň neshody dvou barev:
0 - 0,2 | nepostřehnutelná
0,2 - 0,5 | velmi slabá
nebo |
0,2 - 1,0 | postřehnutelná
0,5 - 1,5 | slabá
nebo |
1,0 - 2,0 | rozeznatelná
1,5 - 3 | jasně postřehnutelná
nebo |
2,0 - 4,0 | ještě nerušící
3,0 - 6,0 | střední
nebo |
4,0 - 8,0 | mírně rušící
přes 6,0 | výrazná nebo mírně rušící
přes 12,0 | velmi výrazná
přes 16,0 | rušící
Samostatně můžeme hodnotit i odchylky jednotlivých hodnot. Konvence je následující (pokud porovnáváme vzorek s etalonem): L* >0 vzorek je světlejší (a naopak) a* >0 vzorek je červenější (a naopak zelenější) b* >0 vzorek je žlutější (a naopak více modrý) Cab* >0 vzorek je více sytý (chromatický) Dodejme, že dobrý spektrofotometr by měl poskytovat všechny výše uvedené hodnoty. Výše uvedené barevné prostory, a zejména CIE L*a*b*, mají zásadní postavení nejen v dnešním pojetí color managementu. Právě v nezávislém prostoru, např. CIE L*a*b*, lze nejspolehlivěji a bez barevných deformací přenášet a archivovat soubory. Rovněž převody barev mezi vstupními a výstupními zařízeními využívá L*a*b* prostor. Každý přepočet probíhá tak, že se nejprve přes profil vstupního zařízení vypočítají hodnoty L*a*b*, z nich se pak přes profil výstupního zařízení vypočítají barvy na něm závislé.
Odborný garant článku:
Článek byl převzat z čísla 6/1999 odborného polygrafického měsíčníku Svět tisku. Časopis si můžete předplatit na www.svettisku.cz.
Další díly tématického seriálu:
| Color mangement v centru pozornosti
| Barvy a barevné modely
| Barvy a barevné modely - II
| Barevná odchylka delta E (aktuálně zobrazeno)
| Barevné prostory a převodní profily
| Převod barev mezi gamuty
| Jak funguje správa barev s ICC profily?
| ICC profily skeneru
| ICC profil monitoru
| ICC profil digitálního fotoaparátu
| ICC profily ofsetového tiskového stroje
| ICC profily digitálních tiskáren
| Praxe: Photoshop 5.0 - profily a RGB barevné prostory
| Bezplatné nástroje pro práci s ICC profily
| Praxe: ColorSync 2 Xtension - bezplatné věrné barvy pro QuarkXPress
| Praxe: Jak na profily v Photoshopu?
Oznámkujte článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Aktuální známka: 2.72 (Počet známek: 317)
Relevantní články
Žádné články
Komentáře k článku
-- Žádné příspěvky --
Přidat příspěvek
reklama:
ČS Armády 19, Praha 6 Diginovinky v prodeji od dubna PowerShot A200 6 100,- PowerShot G3 26 990,- IXUS V30 16 490,- www.fotobalcar.cz Kompletní sortiment příslušenství k digitálním fotoaparátum
reklama:
Print On Demand a personifikace dokumentů s náklady 20 haléřů na stranu! HITACHI DDP 70
Novinky v polygrafii:
| Addin XeMailing: nástroj pro personalizované PDF Spouštíte mailingovou kampaň a chcete při ní využít PDF dokumenty? K těmto i dalším obdobným účelům lze využít plugin Acrobatu Addin XeMailing od společnosti PDF Software. Hot Door CADtools: technická grafika v prostředí Adobe Illustratoru Plugin společnosti Hot Door dělá z Illustratoru výkonnou aplikaci pro technickou dokumentaci. Jaké jsou možnosti tohoto doplňku a kdo všechno je může využít? Document outsourcing: příležitost k rozšíření či nahrazení tradičních polygrafických služeb Jakým portfoliem přidaných služeb mohou publikační subjekty rozšířit svou stávající nabídku a dosáhnout zisku? V našem článku se podíváme na návod analytické společnosti CAP Ventures. Softwarové nástroje pro archovou montáž: Přehled Hledáte vhodný nástroj pro vyřazování? V našem přehledu mapujeme současnou nabídku od jednoduchých řešení zdarma až po komplexní high-end systémy. Archiv zpráv... |

O vydavateli | Kontakt | Ceník reklamy | Ochrana osobních dat ©2002 Grafika Publishing. Všechna práva vyhrazena!