Grafika Publishing | Grafika Profimedia MůjMAC Printing Builder WebTip Fotografování Galerie

|  | On-line tisk vizitek | Ceny tisku | Adresář | Interaktivní služby | Články |  |  |

oborový link: |  | Printing.cz: Informační centrála pro zadavatele tisku |  | mapa serveru
| Studio CMYK > Apple, PC, PDA, software, služby, splátky, leasing ... přidat nový |
menu:
| články: |
| Zadáváme zakázku |
| Zadavatelské minimum |
| Tiskové technologie |
| Jak na? |
| Jak se dělají... |
| Pokročilejší témata |
| služby: |
| Adresář firem |
| Ceny tisku |
| Diskuzní fórum |
| Poptávky po službách |
| server: |
| Mapa serveru |
| Fulltextové vyhledávání |
| Tiráž |
| E-mailový zpravodaj |
| Inzerce na serveru |
tipy:
| Jak vytvořit PostScript: Obecná pravidla Pokud máte problémy s tvorbou postscriptového souboru, nabízíme vám přehled zásad, co dělat a čeho se vyvarovat při jeho tvorbě. Vazby, jejich přehled a dělení Jaké existují vazby a jaké je jejich dělení? Normalizované formáty papíru Jak jsou označovány normalizované formáty papíru? K čemu je při tisku rastr a jak vzniká? Jedním ze základních pojmů současné tiskařiny je "rastr". Po dočtení tohoto článku byste neměli mít v záležitostech spojených s rastrem žádné pochybnosti nebo nejasnosti. Jak funguje ofsetový tisk Co to znamená, když se zakázka tiskne "ofsetem"? |
| Barvy a barevné modely - II
Datum publikování: 18.02.2001 Rubrika: Color management Autor: Kamil Třešňák Další články autora | Navazující článek: Barevná odchylka delta E
Stručně jsme si už ukázali, jak CIE definuje standardního pozorovatele a osvětlení. Tyto pojmy jsou důležité pro stanovení předepsané metodiky při pozorování, porovnávání i měření barev. V současné době jsou základní standardní podmínky následující: osvětlení D50 nebo D65 (denní světlo) uspořádání 0/45° nebo 45/0° (úhel pohledu pozorovatele na předlohu a úhel dopadu vnějšího světla, výsledky při použití obou geometrií jsou ekvivalentní) 2° pozorovatel měření s černým podkladem pro minimální ovlivnění okolím Normované podmínky jsou důležité všude tam, kde výsledek práce s barvou (měření, porovnávání) má být objektivní a přístupný širokému okolí. Zjednodušeně řečeno, pokud budeme vybírat náhradní barvu za nedostupný přímý odstín večer při žárovce, můžeme to ráno dělat znovu (okolní podmínky neovlivňují vnímání všech barev stejně). V mnoha publikacích o barvách, i dokumentacích k programovým balíkům, se setkáme s různými barevnými modely. Stejně tak i řada programů pro práci s grafikou nabízí možnost barvy v těchto modelech definovat. Proto si výčtem nejčastěji používané modely uvedeme - pohromadě vyniknou jejich souvislosti. Použití toho či onoho modelu je často ovlivňováno spíše zvyklostmi než jeho vlastnostmi. Působení, na fyzikálním základě, různých vlnových délek světla na pozorovatele byl sestaven model "tristimulačních" hodnot XYZ. Je to model, odpovídající vlivu světelného spektra na jednotlivá čidla oka (červená, zelená a modrá) - podobně pracují i některé měřící přístroje. Hodnota Y sice odpovídá jasu (Value), ale protože hodnoty X a Z nejdou snadno transformovat na odstín a sytost, hodnoty blízké našemu vnímání barev, není tento popis barev příliš vhodný pro použití v pre-pressu. CIE 1931 (x,y) - chromatický diagram, označovaný i jako Yxy. Jas je vyjádřen hodnotou Y a barvy s tímto jasem jsou uspořádány v chromatickém diagramu (x,y). Odstíny (Hue) jsou rozloženy podél obvodu diagramu, sytost se za pohybu mění směrem k centrální neutrální oblasti. Model se lépe transformuje na modely CIE Lab a Luv a další z nich vycházející. Nevýhodou je, že vzdálenost barev v diagramu neodpovídá pokaždé rozdílu v jejich působení na pozorovatele. Barevný diagram CIE 1931 (Yxy) CIE 1976 UCS (u'v') - chromatický diagram, označovaný i jako Yu'v'. Svou definicí odstraňuje nerovnoměrnosti diagramu Yxy a ještě lépe odpovídá modelu CIELAB. Barevný diagram CIE 1976 UCS (Yu'v') S diagramy Yxy a Yu'v' se často setkáme zejména při zobrazování a porovnávání gamutů jednotlivých zařízení. Pro názorné a matematicky snadné určování barev byly dále navrženy barevné prostory CIE L*a*b* a CIE L*u*v*, které si získaly (zejména L*a*b*) výsadní postavení při popisu barev, nezávislých na zařízení. Barevné modely CIE L*a*b* a CIE L*u*v* byly definovány komisí CIE i v roce 1976. Jejich konstrukce je založena na faktu, že barva nemůže být zároveň zelená a červená, stejně tak jako modrá a žlutá. Proto lze zavést hodnoty, popisující polohu odstínu mezi zelenou a červenou, respektive mezi modrou a žlutou. Máme-li barvu definovanou v CIELAB, pak L* definuje jas, a* udává polohu mezi primárními barvami R/G a b* udává polohu mezi primárními barvami Y/B. Ve středu kruhového diagramu je neutrální oblast, v prostorovém tvaru pak středem tělesa, popisujícího L*a*b* prostor, procházejí neutrální barvy (černá, stupně šedé a bílá). Zcela analogicky je definován prostor L*u*v*. Tam, kde v tomto článku píšeme o L*a*b*, si lze představit i model L*u*v*, jen u* substituujeme za a* atd. Prostorový model L*a*b* Polohu barvy v souřadnicích a*,b* vynášíme do kruhového diagramu, skutečnou polohu barvy obdržíme po zahrnutí hodnoty L* a umístění barvy do prostoru (viz. obr). Prostory CIE L*a*b* a CIE L*u*v* dovolují i snadné odvození modelu CIE L* C* h°. (Pozn.: protože ve skutečnosti lze následující hodnoty dovodit z obou prostorů, L*a*b* i L*u*v*, měli bychom označovat hodnoty L*C*h° indexem ab, resp. uv, podle toho, z kterého modelu byly derivovány. V následujících řádcích se toho podržíme. V praxi se častěji používá model L*a*b*, a tak, pokud index chybí, považuje se za implicitně použitý model právě L*a*b*). Model CIE L*C*h° je při zacházení s barvami velmi intuitivní, neboť odpovídá přirozenému lidskému pojetí tvorby barev. Také se snadno vztahuje k systémům řazení barev jako je Munsellova notace. Hodnota L* zůstává zachována a udává tedy jas barvy. Hodnota C* odpovídá sytosti barvy a spočítá se jako strana trojúhelníku C*ab=(a*2 + b*2)1/2 - je to vzdálenost od středu diagramu. Hodnota h° pak odpovídá odstínu barvy - h°ab=arctan(b*/a*). Udává se ve stupních a počítá se proti směru hodinových ručiček. Počátek je na kladné poloose a*, to znamená na červené barvě (R 0°, Y 90°, G 180°, B 270°). Tento model najdeme v hlavních grafických programech pod označením HSB. H je udáno ve stupních a je to naše h°, původně odstín (Hue). S je výše uvedené C a je to sytost (Saturation, Chroma). B odpovídá jasu barvy (Value, Lightness, L*, Brightness). Z popisu hodnot je vidět, jak se stále pohybujeme okolo původního Munsellova popisu a zde se k němu, ve vývojové spirále, vracíme - ovšem na matematicky vyšší úrovni.
Odborný garant článku:
Článek byl převzat z čísla 6/1999 odborného polygrafického měsíčníku Svět tisku. Časopis si můžete předplatit na www.svettisku.cz.
Další díly tématického seriálu:
| Color mangement v centru pozornosti
| Barvy a barevné modely
| Barvy a barevné modely - II (aktuálně zobrazeno)
| Barevná odchylka delta E
| Barevné prostory a převodní profily
| Převod barev mezi gamuty
| Jak funguje správa barev s ICC profily?
| ICC profily skeneru
| ICC profil monitoru
| ICC profil digitálního fotoaparátu
| ICC profily ofsetového tiskového stroje
| ICC profily digitálních tiskáren
| Praxe: Photoshop 5.0 - profily a RGB barevné prostory
| Bezplatné nástroje pro práci s ICC profily
| Praxe: ColorSync 2 Xtension - bezplatné věrné barvy pro QuarkXPress
| Praxe: Jak na profily v Photoshopu?
Oznámkujte článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Aktuální známka: 2.79 (Počet známek: 367)
Relevantní články
Žádné články
Komentáře k článku
| Miroslav Dohnal | 02.01.18:29 | Barvové prostory z jiného pohledu
reklama:
Zapište se do nové verze oborového adresáře Grafiky On-line! Adresář denně zprostředkovává zapsaným firmám stovky prokliků. Nový oborový adresář
reklama:
Print On Demand a personifikace dokumentů s náklady 20 haléřů na stranu! HITACHI DDP 70
Novinky v polygrafii:
| Addin XeMailing: nástroj pro personalizované PDF Spouštíte mailingovou kampaň a chcete při ní využít PDF dokumenty? K těmto i dalším obdobným účelům lze využít plugin Acrobatu Addin XeMailing od společnosti PDF Software. Hot Door CADtools: technická grafika v prostředí Adobe Illustratoru Plugin společnosti Hot Door dělá z Illustratoru výkonnou aplikaci pro technickou dokumentaci. Jaké jsou možnosti tohoto doplňku a kdo všechno je může využít? Document outsourcing: příležitost k rozšíření či nahrazení tradičních polygrafických služeb Jakým portfoliem přidaných služeb mohou publikační subjekty rozšířit svou stávající nabídku a dosáhnout zisku? V našem článku se podíváme na návod analytické společnosti CAP Ventures. Softwarové nástroje pro archovou montáž: Přehled Hledáte vhodný nástroj pro vyřazování? V našem přehledu mapujeme současnou nabídku od jednoduchých řešení zdarma až po komplexní high-end systémy. Archiv zpráv... |

O vydavateli | Kontakt | Ceník reklamy | Ochrana osobních dat ©2002 Grafika Publishing. Všechna práva vyhrazena!