Grafika Publishing | Grafika Profimedia MůjMAC Printing Builder WebTip Fotografování Galerie

|  | On-line tisk vizitek | Ceny tisku | Adresář | Interaktivní služby | Články |  |  |

oborový link: |  | Printing.cz: Informační centrála pro zadavatele tisku |  | mapa serveru
| Cables and Simms s.r.o. > distribuce Lacie , AESP-kabely, paměti Kingston, Transcend, THL , příslušenství pro Apple ... přidat nový |
menu:
| články: |
| Zadáváme zakázku |
| Zadavatelské minimum |
| Tiskové technologie |
| Jak na? |
| Jak se dělají... |
| Pokročilejší témata |
| služby: |
| Adresář firem |
| Ceny tisku |
| Diskuzní fórum |
| Poptávky po službách |
| server: |
| Mapa serveru |
| Fulltextové vyhledávání |
| Tiráž |
| E-mailový zpravodaj |
| Inzerce na serveru |
tipy:
| Jak vytvořit PostScript: Obecná pravidla Pokud máte problémy s tvorbou postscriptového souboru, nabízíme vám přehled zásad, co dělat a čeho se vyvarovat při jeho tvorbě. Vazby, jejich přehled a dělení Jaké existují vazby a jaké je jejich dělení? Normalizované formáty papíru Jak jsou označovány normalizované formáty papíru? K čemu je při tisku rastr a jak vzniká? Jedním ze základních pojmů současné tiskařiny je "rastr". Po dočtení tohoto článku byste neměli mít v záležitostech spojených s rastrem žádné pochybnosti nebo nejasnosti. Jak funguje ofsetový tisk Co to znamená, když se zakázka tiskne "ofsetem"? |
| ICC profily digitálních tiskáren
Datum publikování: 18.02.2001 Rubrika: Color management Autor: Kamil Třešňák Další články autora | Navazující článek: Praxe: Photoshop 5.0 - profily a RGB barevné prostory
Profily tiskáren jsou nejčastěji obousměrné, převádějící hodnoty ze CMYK prostoru tiskárny do CIE L*a*b a zpět. Vytváření profilů tiskáren je obecně složitější než předcházející úlohy, a to vzhledem k nelineárnímu chování tiskových systémů a velmi širokému spektru technologií tisku. Proto se často používá metoda vytvoření LUT (look up table) a kontinuality převodu se docílí interpolací mezi jednotlivými body LUT. V principu je tvorba profilu tiskárny obdobná jako u ostatních zařízení. Vytiskne se kontrolní měřící obrazec, který se proměří spektrofotometrem. Na základě známých Lab hodnot barevných ploch v obrazci je poté vytvořen výstupní profil zařízení. Je známé, že gamut výstupního zařízení je, až na výjimky, menší než gamut zařízení vstupního - CMS systém musí v tomto případě, kromě přepočtu obrazových hodnot přes nezávislý prostor CIE, provést i kompresi gamutu. Způsob komprese je možné uživatelsky určit, každý z nich má své výhody, záleží na typu obrazových dat (skenovaná fotografie, vektorová grafika atd.) - blíže se tomuto problému samostatně věnujeme na jiném místě. Velký obchodní rozvoj zaznamenávají v poslední době ink-jet tiskárny, jejichž tiskové parametry a barevné podání jsou mnohem dokonalejší než v nedávné minulosti. Při nasazení ICC profilů jsou pro mnohé oblasti použití už dnes vhodné jako finální nátiskové zařízení. Pokud plánujeme využívat právě ink-jet tiskárnu na pozici náhledové nebo nátiskové tiskárny, je nutné soustředit se na mechanické parametry zařízení. Opět se setkáváme s tím, že elektronická a softwarová výbava tiskárny může být spíše na závadu. Pokud tiskárna produkuje kvalitní barevné obrázky pouze díky různým programovým vylepšením, může být tvorba vhodného ICC profilu nesnadná, ne-li nemožná. To, čím si EPSON získal vedoucí pozici na trhu ink-jet nátisků, je bezchybná a precizní mechanika, stejně jako provedení tiskové hlavy. Výsledkem je vysoká opakovatelnost tisků, nutná podmínka pro používání profilů obecně. Bylo by ovšem mylné domnívat se, že profil popisuje pouze samotnou tiskárnu. Profil tvoříme pro celek, pro kombinaci tiskárna - papír - barvy. Pokud přejdeme na jiný papír nebo doplníme náplně, je nutné profil vytvořit znovu.
Další díly tématického seriálu:
| Color mangement v centru pozornosti
| Barvy a barevné modely
| Barvy a barevné modely - II
| Barevná odchylka delta E
| Barevné prostory a převodní profily
| Převod barev mezi gamuty
| Jak funguje správa barev s ICC profily?
| ICC profily skeneru
| ICC profil monitoru
| ICC profil digitálního fotoaparátu
| ICC profily ofsetového tiskového stroje
| ICC profily digitálních tiskáren (aktuálně zobrazeno)
| Praxe: Photoshop 5.0 - profily a RGB barevné prostory
| Bezplatné nástroje pro práci s ICC profily
| Praxe: ColorSync 2 Xtension - bezplatné věrné barvy pro QuarkXPress
| Praxe: Jak na profily v Photoshopu?
Oznámkujte článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Aktuální známka: 2.75 (Počet známek: 338)
Relevantní články
Žádné články
Komentáře k článku
-- Žádné příspěvky --
Přidat příspěvek
reklama:
Mac OS X krok za krokem , NOVÝ průvodce pro každého uživatele počítače Apple. Další info...
reklama:
Print On Demand a personifikace dokumentů s náklady 20 haléřů na stranu! HITACHI DDP 70
Novinky v polygrafii:
| Addin XeMailing: nástroj pro personalizované PDF Spouštíte mailingovou kampaň a chcete při ní využít PDF dokumenty? K těmto i dalším obdobným účelům lze využít plugin Acrobatu Addin XeMailing od společnosti PDF Software. Hot Door CADtools: technická grafika v prostředí Adobe Illustratoru Plugin společnosti Hot Door dělá z Illustratoru výkonnou aplikaci pro technickou dokumentaci. Jaké jsou možnosti tohoto doplňku a kdo všechno je může využít? Document outsourcing: příležitost k rozšíření či nahrazení tradičních polygrafických služeb Jakým portfoliem přidaných služeb mohou publikační subjekty rozšířit svou stávající nabídku a dosáhnout zisku? V našem článku se podíváme na návod analytické společnosti CAP Ventures. Softwarové nástroje pro archovou montáž: Přehled Hledáte vhodný nástroj pro vyřazování? V našem přehledu mapujeme současnou nabídku od jednoduchých řešení zdarma až po komplexní high-end systémy. Archiv zpráv... |

O vydavateli | Kontakt | Ceník reklamy | Ochrana osobních dat ©2002 Grafika Publishing. Všechna práva vyhrazena!