Grafika Publishing | Grafika Profimedia MůjMAC Printing Builder WebTip Fotografování Galerie

|  | On-line tisk vizitek | Ceny tisku | Adresář | Interaktivní služby | Články |  |  |

oborový link: |  | Printing.cz: Informační centrála pro zadavatele tisku |  | mapa serveru
| ARTEDIT > Autorizovaný prodejce počítačů Apple Macintosh, dodavatel kompletních řešení v oblasti DTP, CAD ... ... přidat nový |
menu:
| články: |
| Zadáváme zakázku |
| Zadavatelské minimum |
| Tiskové technologie |
| Jak na? |
| Jak se dělají... |
| Pokročilejší témata |
| služby: |
| Adresář firem |
| Ceny tisku |
| Diskuzní fórum |
| Poptávky po službách |
| server: |
| Mapa serveru |
| Fulltextové vyhledávání |
| Tiráž |
| E-mailový zpravodaj |
| Inzerce na serveru |
tipy:
| Jak vytvořit PostScript: Obecná pravidla Pokud máte problémy s tvorbou postscriptového souboru, nabízíme vám přehled zásad, co dělat a čeho se vyvarovat při jeho tvorbě. Vazby, jejich přehled a dělení Jaké existují vazby a jaké je jejich dělení? Normalizované formáty papíru Jak jsou označovány normalizované formáty papíru? K čemu je při tisku rastr a jak vzniká? Jedním ze základních pojmů současné tiskařiny je "rastr". Po dočtení tohoto článku byste neměli mít v záležitostech spojených s rastrem žádné pochybnosti nebo nejasnosti. Jak funguje ofsetový tisk Co to znamená, když se zakázka tiskne "ofsetem"? |
| Převod barev mezi gamuty
Datum publikování: 18.02.2001 Rubrika: Color management Autor: Kamil Třešňák Další články autora | Navazující článek: Jak funguje správa barev s ICC profily?
Jak jsme si na jiných místech ukázali, gamuty různých zařízení se od sebe mohou i velmi podstatně lišit. Úkolem systémů řízení barev tedy mimo jiné musí být i přepočty (rendering) barevných dat mezi jednotlivými gamuty, a to velmi často z gamutu širšího do gamutu užšího (RGB do CMYK) A protože víme, že profily do gamutu nepřidají barvy, které dané zařízení "neumí", nezbývá, než co nejlépe převést žádané barvy do barev, které jsou k dispozici. O to, co znamená "nejlépe" se stále vedou odborné debaty. Navržených a implementovaných způsobů převodu je více a systémy pro řízení barev dávají většinou uživateli na výběr, jak obrazová data konvertovat. V principu se debatuje o tom, zda a pro jaký typ dat (bitmapový sken, přímé barvy atp.) je při převodu vhodnější zachovávat nejdříve sytost a měnit jas a odstín, nebo naopak, snažit se udržet co nepřesnější jas a odstín při posunu systosti. Případně, zda přepočítávat jen barvy mimo gamut nebo všechny barvy v souboru. My do detailů těchto sporů zabíhat nebudeme. Stačí, když si uvědomíme rozdíly mezi variantami, které v současné době systémy řízení barev nabízejí. Perceptual matching Všechny barvy vstupního souboru jsou přepočítány dovnitř gamutu výstupního zařízení. Relativní vzdálenosti v barevném prostoru jsou přitom zachovány, to je důležitý rys, protože zamezuje ztrátě detailů obrazu, k němuž by došlo, pokud bychom některé barvy odstranili (počet barev by byl menší). Na výstupu budou všechny barvy oproti originálu, při tomto způsobu, změněny. Řada systémů používá toto rendrování defaultně, nejvhodnější je pro skenované fotografie. Schéma převodu barev mezi gamuty - Perceptual matching Relative colorimetric matching Barvy, které spadají do obou gamutů (vstupního i výstupního) zůstanou nezměněny. Barvy mimo gamut výstupu jsou nahrazeny barvami se stejnou světlostí a přizpůsobenou saturací. Výstupní obraz tak může být světlejší i tmavší než originál, zároveň může dojít k redukci celkového počtu odstínů, když je více barev na vstupu mapováno do téže barvy na výstupu. Jde o vhodný postup, pokud kombinujeme např. dva výstupní profily při proofingu (např. RGB monitoru a CMYK tiskárny, CMYK ink-jetu a CMYK ofsetu). Černý bod obrazu zůstane zachován, bílý bod může být převeden např. podle typu papíru. Schéma převodu barev mezi gamuty - Relative colorimetric matching Absolute colorimetric matching Barvy, které spadají do obou gamutů (vstupního i výstupního) zůstanou nezměněny. Barvy mimo gamut výstupu jsou nahrazeny odpovídajícími barvami na okraji gamutu výstupu. Tato metoda přináší ve velké části spektra nejvěrnější přiblížení originálu, na druhé straně vede ke ztrátě detailů v mnoha částech obrazu. Metoda je vhodná zejména při přítomnosti přímých barev, a stejně jako předešlá, pro kombinace profilů při proofingu (zde je však simulovaný černý i bílý bod). Schéma převodu barev mezi gamuty - Absolute colorimetric matching Saturation matching Barvy mimo gamut výstupu jsou převedeny na barvy se stejnou sytostí (pro zachování živých barev) a jasem odpovídajících barev na okraji gamutu výstupu. Tato metoda je velmi vhodná tam, kde nevyžadujeme úplně přesnou shodu barev. Důležité je zejména zachování dojmu, vzhledu obrazu - typicky různé obchodní tiskoviny, zprávy apod. Schéma převodu barev mezi gamuty - Saturation matching
Odborný garant článku:
Článek byl převzat z čísla 6/1999 odborného polygrafického měsíčníku Svět tisku. Časopis si můžete předplatit na www.svettisku.cz.
Další díly tématického seriálu:
| Color mangement v centru pozornosti
| Barvy a barevné modely
| Barvy a barevné modely - II
| Barevná odchylka delta E
| Barevné prostory a převodní profily
| Převod barev mezi gamuty (aktuálně zobrazeno)
| Jak funguje správa barev s ICC profily?
| ICC profily skeneru
| ICC profil monitoru
| ICC profil digitálního fotoaparátu
| ICC profily ofsetového tiskového stroje
| ICC profily digitálních tiskáren
| Praxe: Photoshop 5.0 - profily a RGB barevné prostory
| Bezplatné nástroje pro práci s ICC profily
| Praxe: ColorSync 2 Xtension - bezplatné věrné barvy pro QuarkXPress
| Praxe: Jak na profily v Photoshopu?
Oznámkujte článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Aktuální známka: 2.67 (Počet známek: 326)
Relevantní články
Žádné články
Komentáře k článku
| Miroslav Dohnal | 07.01.16:58 | Relative colour matching
| Jarda Pašek | 29.11.22:42 | Otázečka
reklama:
Digitální zpracování fotografií do formátu 26x39, 30x42. Velkoformátový tisk. Volání procesem C41, E6. Volání černobílých negativů.
reklama:
Print On Demand a personifikace dokumentů s náklady 20 haléřů na stranu! HITACHI DDP 70
Novinky v polygrafii:
| Addin XeMailing: nástroj pro personalizované PDF Spouštíte mailingovou kampaň a chcete při ní využít PDF dokumenty? K těmto i dalším obdobným účelům lze využít plugin Acrobatu Addin XeMailing od společnosti PDF Software. Hot Door CADtools: technická grafika v prostředí Adobe Illustratoru Plugin společnosti Hot Door dělá z Illustratoru výkonnou aplikaci pro technickou dokumentaci. Jaké jsou možnosti tohoto doplňku a kdo všechno je může využít? Document outsourcing: příležitost k rozšíření či nahrazení tradičních polygrafických služeb Jakým portfoliem přidaných služeb mohou publikační subjekty rozšířit svou stávající nabídku a dosáhnout zisku? V našem článku se podíváme na návod analytické společnosti CAP Ventures. Softwarové nástroje pro archovou montáž: Přehled Hledáte vhodný nástroj pro vyřazování? V našem přehledu mapujeme současnou nabídku od jednoduchých řešení zdarma až po komplexní high-end systémy. Archiv zpráv... |

O vydavateli | Kontakt | Ceník reklamy | Ochrana osobních dat ©2002 Grafika Publishing. Všechna práva vyhrazena!